|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание товара | Кол- во шт. |
| 1 | Стол ученический | **2-местный с передней стенкой и крючками 1200x500** (столешница и передняя панель изготовлены из ЛДСП, цвет серый. Торцы столешницы облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Металлокаркас выполнен из трубы 25х25мм и окрашен красной порошково-полимерной краской. Имеются два крючка для портфелей. На ножках наружные заглушки) 6 гр. | 24 |
| 2 | Стул | с пластиковым сиденьем и спинкой 6 гр. (сиденье и спинка стула выполнены из пластика эргономичной формы красного цвета, сиденье 460х420, спинка 460х280. Металлокаркас выполнен из труб круглого сечения д. 32 мм и плоскоовального сечения 30х15 мм и окрашен порошково полимерной краской серого цвета) | 62 |
| 3 | Стол рабочий Трапеция | **1200х600х760** (столешница с закругленными углами, кромка ПВХ 2 мм, цвет серый, под столешница рамка из трубы 25х25, к которой приварены круглые опоры, цвет красный) | 12 |
| 4 | Стол учителя | **для кабинета состоит из 2-х столов 2400х750х900 серо-красного цвета** (один стол имеет отделение с дверцей и полку под столешницей. Второй стол имеет тумбу с двумя ящиками на роликовых направляющих и открытую нишу, на этом столе установлены розетки наружные с изолированным основанием. Столы изготовлены из ЛДСП и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешницы столов с пластиковым покрытием и облицованы кромкой ПВХ 2 мм) | 2 |
| 5 | Стол ученический | **800x600x750** (изготовлен из ЛДСП серо­красного цвета, на столешнице кромка ПВХ 2 мм, остальные детали ПВХ 0,4 мм. Шахматное поле выполнено на самоклеющейся пленке с ламинацией) | 3 |
| 6 | Стул | **300x300x460 (**изготовлен из ЛДСП, на сиденье кромка ПВХ 2 мм, остальные детали ПВХ 0,4 мм) серый цвет | 6 |
| 7 | Доска | настенная 2-элементная ДН-22Ф (правое крыло) Ш\*В — 2 259л1 010 мм | 2 |
| 8 | Шкаф | со стеклом 850x416x1866 изготовлен из ЛДСП 16 мм серо-красногоцвета, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. В верхней секции шкафа 3 ниши закрытые стеклянными дверями, в нижней - 2 ниши закрыты глухими дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет серебро. | 15 |
| 9 | Шкаф | 1470х390х1514 (8 дверей) изготовлен из ЛДСП 16 мм серо-красного цвета, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Шкаф имеет 8 открытых ячеек и8 ячеек, закрытых дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические, цвет серебро. Шкаф снабжен пластиковыми ножками-опорами регулируемыми по высоте 42-52 мм, цвет серебро. | 2 |
| 10 | Шкаф | 850х416х810 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет 2 ниши закрытые двумя дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена ножками- опорами регулируемыми по высоте) (цвет серый, Двери красные) | 4 |
| 11 | Шкаф | 850х416х810 (изготовлена из ЛДСП, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, топ тумбы облицован кромкой ПВХ 2 мм. Тумба имеет 2 ниши закрытые двумя дверями. На дверях установлены ручки-скобы металлические. Тумба снабжена ножками- опорами регулируемыми по высоте) (цвет серый, Двери серые) | 2 |
| 12 | Кресло | спинка сетка красная,сиденье ткань черная, крестовина пластик. | 5 |
| 13 | Стол учителя | 1500х600х750 изготовлен из ЛДСП 16 мм серо-красного цвета, торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм, столешница облицована кромкой ПВХ 2 мм. С одной стороны стол имеет 2 ящика на роликовых направляющих и открытую нишу, с другой стороны - тумбу с полкой и открытую нишу. На панелях ящиков и на двери установлены ручки-скобы металлические. | 4 |
| 14 | Шкаф вытяжной | 1050х688х2400 (состоит из двух секций. Верхняя секция с подъемной стеклянной рамой, на столешнице с пластиковым покрытием установлены кран для воды и полипропиленовая раковина размером 160х160х158. В верхней крышке шкафа имеется отверстие под вытяжку диаметром 140 мм. Нижняя часть шкафа закрыта дверями и разделена вертикальной перегородкой на две секции, одна секция предназначена для размещения сантехнических подводок, во второй секции 2 ниши. Шкаф изготовлен из ЛДСП и облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Ножки- опоры регулируемые по высоте, ручки- скобы металлические) Шкаф серо-красного цвета. | 1 |